Ce qui s’est dit lors de la réunion du 14 décembre 2006 de la Commission Sécurité-Environnement du Parc Industriel de Feluy.

Etude de l’urbanisation autour des sites Seveso

Le représentant de la cellule RAM (Risques des Accidents Majeurs de la Région Wallonne) explique qu’une étude de l’urbanisation autour des sites Seveso en Région wallonne est actuellement en cours grâce à la collaboration de 4 chercheurs de la FPMS. 22 sites ont été finalisés à ce jour. 38 seront finalisés d’ici le 31 mars 2007. D’autres sites sont prévus en 2007 dont Total Petrochemicals, Total Belgium et Inéos.

Sur base de calculs de risque, l’équipe détermine au cas par cas les périmètres dans lesquels il faut absolument demander l’avis de la cellule des risques d’accidents majeurs lors d’une demande de permis d’urbanisme. Le zoning de Feluy ne faisait pas partie des zones prioritaires car les usines sont situées dans une zone beaucoup moins urbanisée que beaucoup d’autres usines Seveso. Sur base des dossiers actuellement traités (à savoir essentiellement des dépôts d’hydrocarbures), le rayon dans lequel un avis est nécessaire est de 200m. Pour les  usines stockant des produits toxiques, les rayons sont de 600 à 700  mètres, un peu moins pour des substances inflammables et autres. 

Actuellement, l’avis de la cellule Risque des Accidents Majeurs  doit être demandé dans un rayon de 2  km, ce rayon n’étant basé sur aucun fondement scientifique.

Il est décidé qu’une nouvelle présentation sur le sujet soit proposé.
