Ce qui s’est dit lors de la réunion du 9 juin 2015
de la Commission Sécurité-Environnement du Parc Industriel de Feluy
 

1. Demande de permis unique pour le maintien de l’activité de Geocycle

La société Geocycle a introduit une demande de permis unique pour le renouvellement global des autorisations et permis existants ainsi que la mise en place et/ou la régularisation d’adaptations technologiques et aménagements du site. Par ailleurs, Geocycle a adressé une notification Seveso à la cellule Risques des Accidents Majeurs (RAM) en mai. 
Les activités de Geocycle restent circonscrites dans le périmètre actuel. Il n’y a pas d’augmentation de la capacité de traitement (capacité autorisée : 385.000tonnes/an), ni de changement des types de déchets acceptables, ni de modifications des activités principales. Les divers aménagements non repris dans les permis existants ont pour objectif de renforcer les conditions sécuritaires du site et de réduire l’impact sur le milieu. La société est classée « Seveso Haut seuil » suite à  l’évolution de la législation Seveso et du classement des substances chimiques dangereuses. Le risque n’a pas changé. Une étude de sûreté a été réalisée. 
2. Situation de Biochim

La direction de Biochim a annoncé, ce 22 mai, son intention de fermer le site de Feluy, ce qui entraînerait le licenciement des 27 travailleurs qui y sont occupés. Pour rappel, l’entreprise, qui dépend du groupe Wilmar Europe, produit de la glycérine et du biodiesel. La 1re phase de la procédure Renault est enclenchée.

3. Démarche « Zéro pellets » chez Total Petrochemicals Feluy (TPF)

Des pellets (granulés de plastique) se retrouvent régulièrement sur les voiries et dans les cours d’eau proches du zoning. La société Total Petrochemicals Feluy (TPF) a, dès lors, entrepris une démarche « Zéro pellets ». 

Les investissements suivants ont été réalisés afin d’éviter le rejet des pellets hors du site:

1. Placement de grilles sur les avaloirs

2. Installation d’un dégrilleur et d’un barrage flottant au traitement des eaux usées

3. Placement de manchettes télescopiques ou d’entonnoirs sous le silo

4. Installation d’un tunnel soufflant pour camions à la sortie du site

5. Amélioration de caisses de stockage

6. Achat de deux balayeuses pour les routes et les bâtiments de stockage

7. Construction de dalles pour faciliter le nettoyage

8. Campagne de sensibilisation et de prise de conscience du personnel.

Des actions sont également menées auprès des sous-traitants qui occasionnent encore des rejets de pellets.
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